***Załącznik nr 2***

 ***do Zapytania ofertowego***

 ***PSR-2140.2.2017***

 **Formularz ofertowy**

 **„ Zakup fabrycznie nowej łodzi patrolowej z wyposażeniem , silnika do łodzi i przyczepki podłodziowej dla potrzeb Państwowej Straży Rybackiej w Gorzowie Wlkp.”**

Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP/PESEL\* …………………………………………………………………………………………………………………………..

Regon …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto ………………………zł słownie złotych - …………………………………………………………………….

Podatek VAT …………………..zł słownie złotych - ……………………………………………………………………

Cenę brutto …………………….zł. słownie złotych - ……………………………………..…………………………….

Cena brutto łodzi patrolowej z wyposażeniem ……………………..……zł(słownie…………………………. ………………………………………………………………………………….…)w tym podatek Vat……………..……….zł

Cena brutto silnika do łodzi ………………………………….zł. (słownie……………………………………………..

……………………………………………………………………………………) w tym podatek Vat………………………zł.

Cena brutto przyczepki podłodziowej ……………………………………zł.(słownie…………………………….

…………………………………………………………………………………..…) w tym podatek Vat ……………………zł.

Oświadczam , że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia

Termin realizacji zamówienia do dnia …………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam ,że łódź (fabrycznie nowa) spełnia następujące wymagania:

1. Konstrukcja kadłuba wg Dyrektywy 2013/53/UE certyfikowana dla kategorii C i D – TAK/NIE\*
2. Kadłub łodzi wykonany z polietylenu LDPE - TAK/NIE\*
3. Budowa kadłuba – dwupłaszczowa zamknięta – TAK/NIE\*
4. Długość całkowita łodzi – od 350 do 400 cm włącznie – TAK/NIE\*
5. Szerokość całkowita łodzi – od 150 do 180 cm włącznie – TAK/NIE\*
6. Masa pustej łodzi – 120-180 kg - TAK/NIE\*
7. Łódź musi być wyposażona w konsolę sterową (pulpit sternika, w skład którego wchodzą kierownica, przekładnia kierownicza oraz sterociąg, przepusty na kable i przewody oraz samochodowe gniazdo zapalniczki z zaślepką, zasilane bez względu na położenie wyłącznika zapłonu, napięciem nominalnym 12V i max. obciążeniu 10 A) oraz fotel sternika i fotel pasażera – TAK/NIE\*
8. Oświetlenie nawigacyjne typu LED zgodne z wymogami dla statków na śródlądowych drogach wodnych (masztowe, burtowe i rufowe) – TAK/NIE\*
9. zdolność przewozowa – min. 4 osoby – TAK/NIE\*
10. Ciąg komunikacyjny wzdłuż łodzi musi zapewniać sprawne i bezpieczne przemieszczanie się z dziobu na rufę i odwrotnie. – TAK/NIE\*
11. Pokład łodzi musi być płaski, sztywny, antypoślizgowy – TAK/NIE\*
12. Po obu stronach burty w części dziobowej będzie umieszczony napis o wysokości liter 10 cm , koloru czarnego „PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA”. – TAK/NIE\*
13. Po obu stronach burty musi być pozostawiona odpowiednia ilość miejsca na nr rejestracyjny łodzi ( zgodnie z przepisami) – TAK/NIE\*
14. Kadłub w kolorze zielonym – TAK/NIE\*
15. Łódź musi być wyposażona w min. 3 bakisty służące do przechowywania wyposażenia łodzi, wszystkie bakisty muszą być wyposażone w zamknięcie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamka szyfrowego – TAK/NIE\*
16. Knagi cumownicze – 4 szt. ( w tym 2 szt. dziobowe chowane ze stali nierdzewnej) oraz ucho dziobowe z szeklą – TAK/NIE\*
17. Światła podłogowe 2 szt. – TAK/NIE\*
18. Uchwyt na koło ratunkowe - TAK/NIE\*
19. Uchwyty na gaśnice 1 szt. – TAK/NIE\*
20. Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach – TAK/NIE\*
21. Wykaz wyposażenia ruchomego łodzi ;
* Koło ratunkowe z atestem PRS , zlinką nie tonącą o średnicy 8-11 mm o długości min. 30 m z pławką świetlną zasilana baterią niegasnącą w wodzie – szt. 1, - TAK/NIE\*
* Kamizelki pneumatyczne automatyczne dla załogi, z napisem „PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA” z atestem PRS – szt. 4 – TAK/NIE\*
* Pagaje teleskopowe dostosowane do masy łodzi o długości 70 – 140 cm –

szt. 2, - TAK/NIE\*

* bosak, teleskopowy, aluminiowy, długość 120 -220 cm – szt. 1, - TAK/NIE\*
* Rzutka ratownicza z liną o długości min. 25 m – szt. 1, - TAK/NIE\*
* Ręczny reflektor – szperacz, ze źródłem światła wyposażonym żarówki halogenowe lub LED, obudowa wodoodporna. Reflektor będzie zasilany z samochodowych gniazd 12V opisanych w punkcie 1 lit. g z przewodem spiralnym o długości nie mniejszej niż 2 mb, zasięg światła min. 400 m – TAK/NIE\*
* Kotwica stożkowa dostosowana do masy łodzi – szt. 1, - TAK/NIE\*
* Lina kotwiczna wykonana z tworzywa sztucznego, niezatapialna o długości min. 25 m i średnicy min. 12 mm – szt. 1, - TAK/NIE\*
* Lina holownicza z tworzywa sztucznego, niezatapialna o długości min. 20 m i średnicy min.12 mm – szt. 1 – TAK/NIE\*
* Lina cumownicza , wykonana z tworzywa sztucznego, niezatapialna o długości min.15 m i średnicy min. 12 mm – szt. 2 – TAK/NIE\*
* Odbijacz miękki z linką – szt. 2 – TAK/NIE\*
* Czerpak do wylewania wody (nietonący) – szt. 1 – TAK/NIE\*
* Gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego 2 kg – szt. 1, posiadająca certyfikat CNBOP – TAK/NIE\*
* Lornetka 9x63 – TAK/NIE\*
* Tuba głosowa – TAK/NIE\*
* Wiadro metalowe o pojemności 10 l z linką – TAK/NIE\*
* Apteczka techniczna ukompletowana w zależności od typu łodzi i silnika napędowego zawierająca min. wkrętak dwustronny dostosowany do wkrętów zastosowanych w łodzi (np. gwiazdkowy i płaski), klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora, szczypce uniwersalne – szt. 1 – TAK/NIE\*
* Apteczka pierwszej pomocy – TAK/NIE\*
* Instrukcja obsługi w języku polskim – TAK/NIE\*

Oświadczam ,że silnik do łodzi spełnia następujące wymagania:

 a) Silnik zaburtowy ,spalinowy ,fabrycznie nowy , 4 – suwowy – TAK/NIE

* Moc znamionowa – 25 KM – TAK/NIE\*
* Długość kolumny – odpowiednia dla wymienionej w ppkt. 1 łodzi – TAK/NIE\*
* Układ rozrusznika – elektryczny – TAK/NIE\*
* Sterowanie zdalne- manetka – TAK/NIE\*
* Zmiana biegów zdalna – manetka – TAK/NIE\*
* Obrotomierz obrotów wału korbowego silnika wraz z licznikiem motogodzin – TAK/NIE\*
* Płynny elektryczny system trymowania i podnoszenia – TAK/NIE\*
* Śruba – standardowa – TAK/NIE\*
* Alternator min. 12 A – TAK/NIE\*
* Akumulator – TAK/NIE\*
* Zbiornik paliwa min. 20 l ze wskaźnikiem poziomu paliwa i i wężem paliwowym z szybkozłączem do silnika – TAK/NIE\*
* Instalacja paliwowa kompletna – TAK/NIE\*
* Instrukcja obsługi w języku polskim – TAK/NIE

Oświadczam ,że przyczepka podłodziowa (fabrycznie nowa) spełnia następujące wymagania:

1. Rok produkcji 2017 – TAK/NIE\*
2. Dopuszczalna masa całkowita - do 750 kg – TAK/NIE\*
3. Ładowność – min.350 kg – TAK/NIE\*
4. Długość i szerokość ładunkowa – dostosowana do wymienionej w pkt. 1 łodzi – TAK/NIE\*
5. Oświetlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym – TAK/NIE\*
6. Koło zapasowe – TAK/NIE\*
7. Wyciągarka – TAK/NIE\*
8. Spełnia wymogi dopuszczające ją do używania w ruchu publicznym – TAK/NIE\*

Okres gwarancji na:

 - łódź patrolowa - …………………………………miesięcy

 - silnik do łodzi - …………………………………miesięcy

 - przyczepka podłodziowa - ………………….miesięcy

Załączniki:

1. Oświadczenie ( załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)
2. …………………………
3. …………………………

………………………………………., dnia ………………….

 ……………………………………………………………………..

 ( podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby upoważnionej)

\*niepotrzebne skreślić